Styremøte garasjetomta 26.7

Tilstede alle unntatt Steinar

1. Grunnforhold: tynt vegetasjonsdekke, fast grunn i hele området sjekket m spett. Noe grov stein.
2. Plassering: avstand til avfallsbua må være 9 m for plassering av løype mellom byggene. (Pga diger steinblokk) Avstand fra adkomstvei for oppstillingsplass for maskin foran port: 8 m
3. Utforming: deler av styret likte arkitektens forslag men majoriteten ønsker en tradisjonell utforming med saltak. Begrunnes ikke minst i kostnader. Dette er styrets vedtak.
4. Forrige ref ok